**成宜路面项目收费站、土路肩加固工程**

**施工劳务分包**

**竞争性选拔文件**

**山东省公路桥梁建设有限公司**

**成都至宜宾高速公路工程ZCB2-LM工程项目经理部**

**二〇二〇年十月**

**目 录**

[第 1 篇 竞争性选拔公告 2](#_Toc49246594)

[第 2 篇 劳务单位须知 5](#_Toc49246595)

[劳务单位须知资料表 5](#_Toc49246596)

[劳务单位须知 9](#_Toc49246597)

[一、总则 9](#_Toc49246598)

[二、竞争性选拔文件 9](#_Toc49246599)

[三、竞 选 文 件 10](#_Toc49246600)

[四、竞选文件的递交 11](#_Toc49246601)

[五、选拔、评审和成交 12](#_Toc49246602)

[六、授予合同 15](#_Toc49246603)

[第3篇 工程量清单 17](#_Toc49246604)

[一、 说明 17](#_Toc49246605)

[二、 工程量清单 18](#_Toc49246606)

[三、竞选控制价 19](#_Toc49246607)

[四、 工作内容 19](#_Toc49246608)

[五、质量标准 19](#_Toc49246615)

[六、工程量的确认 23](#_Toc49246618)

[第4篇 竞选文件格式 24](#_Toc49246620)

[一、竞选函 26](#_Toc49246621)

[二、法定代表人身份证明及授权委托书 28](#_Toc49246622)

[三、已标价工程量清单及选拔记录单 30](#_Toc49246623)

[四、施工组织设计 34](#_Toc49246624)

[五、资格审查资料 34](#_Toc49246624)

[六、承诺书 38](#_Toc49246625)

[第5篇 附件 41](#_Toc49246626)

# 第 1 篇 竞争性选拔公告

**成宜路面项目收费站、土路肩加固工程劳务分包竞争性选拔公告**

**1、竞争性选拔条件**

成都至宜宾高速公路工程ZCB2-LM工程主体工程已开始施工，已具备收费站、土路肩加固工程施工条件。为确保现场施工能够及时展开，现对收费站、土路肩加固工程施工劳务分包进行公开竞争性选拔。

**2、项目概况与竞争性选拔范围**

2.1项目概况

成都至宜宾高速公路ZCB2项目桩号范围为K27+000～K51+998.031，全线位于眉山市仁寿县，路线呈南北走向，起点位于谢安乡，与第一项目终点相接，于K29+923处设置跨线桥上跨S106，于农旺乡设置桥梁跨越清水河，于天明乡境内设置宝飞枢纽互通与成自泸高速交叉，终点位于涂家乡，接第三项目设计起点，道路全长24.998km。沿线设2个水稳站，1#水稳站在K36+000左侧其施工范围为K27+000~K41+599、2#水稳站在K46+000左侧其施工范围K41+599~K51+998；沿线设沥青拌和站1处。

我标段主要工程量有级配碎石垫层780570m2、水泥稳定碎石底基层771177m2、水泥稳定碎石基层734228m2、中粒式沥青砼AC-20C 652245m2、改性中粒式AC-20C 935836m2、改性沥青玛蹄脂碎石SMA-13 922893m2、水泥混凝土面层11430m2、透层745658m2、封层970007m2、粘层1588081m2还有其他附属工程等。本工程计划工期为12个月，2020年12月底通车。

2.2竞争性选拔范围

本次竞争性选拔主要竞选工程数量如下： K27+000-K51+998.31段C20预制混凝土（护肩预制砼）预制、运输、安装567m³、M7.5砂浆抹面25533㎡、收费站路面3200.4 m³施工所有工序。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工程项目** | **细目说明** | **备注** |
| 成宜路面项目土路肩加固工程 | （1）劳务分包人负责土路肩加固预制块施工：包括混凝土的拌和、模板自购、支模、混凝土运输、浇筑、养护、运输、安装施工；试块制作，养护，完工后的场地清理等完成全部施工工作。预制用的砂、石料、水泥、外加剂等原材料由承包人提供。  （2）劳务分包人负责路肩砂浆抹面施工：包括坡面整形，砂浆拌和、运输、存放、抹面，养护等全部工作内容。 | 拟确定1家劳务队伍 |
| 成宜路面项目收费站工程 | （1）劳务分包人负责水泥混凝土面板、埋板、施工缝、手孔井、人孔井钢筋施工（含预埋筋整形焊接）：包括运输、场地内倒运、现场绑扎（焊接）成型；钢筋连接部位的安装。钢筋严禁零散分布在施工现场，必须集中存放，劳务分包人可根据实际施工需要选择合适的位置，经承包人允许后方可使用。按照发包人标准化的要求建设存放场地并负责钢筋垫高、覆盖、除锈。  （2）劳务分包人负责水泥混凝土面板、埋板施工：包括下承层清理、钢筋安装、砼浇筑、整平、刻纹、养护等全部工作内容。  （3）劳务分包人负责施工缝、缩缝、胀缝施工：包括的钢筋安装、填缝材料填充等全部工作内容。 | 拟确定1家劳务队伍 |

**3．劳务单位资格要求**

本次竞争性选拔要求劳务单位须具备：

3.1劳务单位应在山东高速路桥集团股份有限公司注册并合格的劳务单位，具有独立法人资格，持有经年检合格的营业执照（非“三证合一”的一并提供组织机构代码证和税务登记证）、资质证书、安全生产许可证，企业信誉良好；

3.2施工资质要求：相关专业分包资质、劳务分包资质等。其他专业应符合本专业资质要求；

3.3劳务单位在近四年中不曾在任何合同履约中违约或被诉讼，或因劳务单位自身的原因而使任何合同被解除；

3.4竞选时提交在建工程及已完工程业绩；

3.5本项目不接受联合体竞选；

3.6不同单位但法定代表人为同一人或者存在股权、管理关系的申请人，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不得同时参与本项目同一类别的工程项目竞选；

3.7劳务单位可购买两份竞争性选拔文件，缴纳两份竞选保证金，但只能对其中一个工程项目成交。

**4．竞争性选拔文件的获取**

凡有意参加竞选者，请于2020年10月24日至2020年10月26日，每日9时至17时（北京时间，下同）,到山东省公路桥梁建设有限公司成都至宜宾高速公路工程ZCB2-LM工程项目经理部持经办人身份证、劳务单位的企业营业执照、资质证书、安全生产许可证原件及复印件（一份，加盖企业印章）、法人代表及授权人身份证、授权委托书及上述资料复印件一套购买竞争性选拔文件，同时将劳务单位相关资料的扫描件发至采购人电子邮箱备查。竞争性选拔文件每套收取成本费人民币 200元，售后不退且不提供发票。

采购人的开户银行及账号如下：户名: 山东省公路桥梁建设有限公司，开户银行：中国银行乐山柏杨西路支行，帐号：117195120059。

**5.竞选保证金**

劳务单位须缴纳竞选保证金：收费站工程三万元、土路肩加固工程两万元。

竞选保证金缴纳形式：劳务单位需按竞争性选拔文件要求将竞选保证金转入采购人指定账户，上缴方式为银行转账形式。竞选保证金到账截止时间为：2020年10月28日16：00时。

**6.竞选文件的递交及相关事宜**

6.1 劳务单位的竞选文件将统一在竞选会上送交。

送交竞选文件的开始时间为：2020年10月29日 9 时

送交竞选文件的截止时间为：2020年10月29日 10 时

竞选文件必须在上述时间段内送交山东省公路桥梁建设有限公司成都至宜宾高速公路工程ZCB2-LM工程项目经理部会议室。

6.2 逾期送达或者未送达至指定地点的竞选文件，采购人不予受理。

6.3 采购人定于送交竞选文件截止的同一时间、同一地址举行公开竞选，**各劳务单位必须由法定代表人携带身份证明准时出席**。未前来出席选拔会的的劳务单位，视为放弃成交。

6.4至竞选截止时间，递交竞选文件的单位不足所需单位数加二时，重新竞选。

**7.竞选时间**

2020年10月29日，上午10∶00，过期无效。竞选地点为：递交竞选文件的现场。法人代表出席，出示法人代表身份证。竞选方式为按签到顺序现场竞选。

**8.联系方式**

采 购 人：山东省公路桥梁建设有限公司成都至宜宾高速公路工程ZCB2-LM工程项目经理部

地 址：四川省成都市眉山市仁寿县藕塘镇毛坝村成都至宜宾高速公路工程ZCB2-LM工程项目经理部

联 系 人：张方

电 话: 17671082655

邮 箱：458299244@qq.com

# 第 2 篇 劳务单位须知

## 劳务单位须知资料表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 条 款 名 称 | | 编 列 内 容 |
| 1 | 采购人 | | 名称：山东省公路桥梁建设有限公司成都至宜宾高速公路工程ZCB2-LM工程项目经理部  联系人：张方  电话：17671082655  地址：四川省成都市眉山市仁寿县藕塘镇毛坝村  邮箱：458299244@qq.com |
| 2 | 工程项目名称 | | 成都至宜宾高速公路工程ZCB2-LM工程 |
| 3 | 竞选项目名称 | | 收费站、土路肩加固工程 |
| 4 | 建设地点 | | 四川省眉山市 |
|  | 竞选范围 | | 详见竞争性选拔公告 |
| 5 | 计划工期 | | 计划工期：根据竞选和施工段划分在合同中约定  工程缺陷责任期：自通过交工验收日期起计算2年 |
| 6 | 竞选截止日期 | | 北京时间2020年10月29日10时 |
| 7 | 竞选有效日期 | | 60日（从竞选截止日期算起） |
| 8 | 质量要求 | | 交工验收的质量评定：合格且质量评分不少于95分  竣工验收的质量评定：合格 |
| 9 | 勘察现场 | | 劳务单位自行组织勘察现场 |
| 10 | 劳务单位提出问题截止时间 | | 递交竞选文件截止之日2天前 |
| 11 | 采购人书面澄清时间 | | 竞选截止期2天前 |
| 12 | 构成竞争性选拔文件的其他材料 | | 采购人按规定报备后标有编号的补遗书（如有）及回执 |
| 13 | 工程量清单的填写方式 | | 劳务单位按照采购人提供的书面工程量清单填写工程量清单 |
| 14 | 是否接受调价函 | | 不接受 |
| 15 | 竞选保证金 | | **竞选保证金的金额：劳务单位须缴纳竞选保证金：收费站工程三万元、土路肩加固工程两万元。**  **竞选保证金的形式：银行转账**  **采购人的开户银行及账号如下：**  **户名: 山东省公路桥梁建设有限公司**  **开户银行：中国银行乐山柏杨西路支行**  **帐号：117195120059**  竞选保证金递交截止时间：  2020年10月28日下午16点之前（采用银行电汇的以银行到账为准）  竞选保证金必须从劳务单位的基本账户转出，不得以分支机构等其他名义提交 |
| 16 | 竞选文件份数 | | 正本1份，副本1份 |
| 17 | 竞选文件签字和盖章要求 | | 竞选文件应由劳务单位的法定代表人或其委托代理人逐页亲笔签署姓名（包括封面、扉页、目录，本页正文内容已由劳务单位的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署，不得使用签名章或其它电子制版签名；要求在指定位置签署的必须在指定位置签署）并逐页加盖劳务单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外，要求在指定位置盖章的必须在指定位置加盖公章） |
| 18 | 竞选文件装订和密封要求 | | 详见劳务单位须知 |
| 19 | 是否退还竞选文件 | | 否 |
| 20 | 采购人通知延后竞选截止时间的时间 | | 原定竞选截止时间2天前 |
| 21 | 选拔时间、地点及方式 | | 选拔时间：同竞选截止时间  选拔地点：成都至宜宾高速公路工程ZCB2-LM工程项目经理部会议室  选拔方式：公开竞争性选拔 |
| 22 | 选拔程序 | | 密封情况检查：由监督人员或劳务单位代表检查  选拔顺序：随机启封选拔 |
| 23 | 评审专家组组建 | | 根据采购人集团公司相关规定组建评审专家组 |
| 24 | 是否授权评审专家组确定成交候选人 | | 否,成交候选人的推荐由评审专家组按照评审方法打分排序推荐 |
| 25 | 评审方法 | | 综合评估法 |
| 26 | 履约保证金 | | 按合同金额5%收取。  劳务单位接到成交通知书后10日内，不缴纳履约保证金或不提供履约保函的视为主动放弃合同。 |
| 27 | 合同签订时间 | | 劳务单位收到成交通知书后30日内 |
| 需要补充的其他内容 | | | |
| 有效证件及委托书 | | 劳务单位竞选文件中必须提供有效证件（身份证、营业执照、安全生产许可证、资质证书、税务登记证）彩色复印件一份；购买竞争性选拔文件时，可由被授权人手持法人授权委托书进行购买，竞选时必须由法定代表人参与竞选。 | |
| 机械设备 | | 劳务单位必须在竞选文件中承诺进场机械设备数量、规格型号等满足建设方、监理方及采购人要求，若不满足必须按采购人要求增加或更换机械设备。 | |
| 竞选保证金 | | （一）竞选保证金的缴纳证明作为参加竞选的资格证明材料之一，未按要求  缴纳和未提供缴纳证明的单位，其竞选文件将被拒绝，作废弃处理。  （二）缴纳和退还保证金的单位名称应与竞选报名单位一致。  （三）竞选保证金不计利息。  （四）竞选保证金是否已缴纳和缴纳的数额及时间的确认以财务部开具的  证明为准。  （五）竞选保证金返还  1、未成交单位  (1)工程确定成交单位后，由采购人向公司提出未成交单位的竞选保证金退款流程申请。  (2)按正常审批流程签批完毕后，财务部出纳通知劳务单位收款。  (3)竞选保证金退还仅限转账支付方式。  (4)竞选保证金退还工作在项目提出流程申请后10个工作日内完成。  2、成交单位  成交后，竞选保证金转为履约保证金。履约保证金可以现金或银行转账、履约保函形式缴纳。当已缴金额不足时，劳务单位应于合同签订前补齐，否则视为主动放弃。履约保证金在劳务单位工程结束后归还，不计利息。 | |
| 其他 | | （一）采购人将进一步核查劳务单位在竞选文件中提供的材料，若发现劳务单位提供了虚假资料，采购人有权对劳务单位的竞选文件作废弃处理，并没收其竞选保证金。  （二）本次竞争性选拔只进行劳务队伍竞选，拟确定多家成交单位分段进行施工，选拔会议结束后，采购人将根据成交候选人名单按照统一单价进行洽谈，从而确定成交劳务队伍，劳务队伍成交后应无条件服从采购人对现场施工段落的分配和单价的统一工作，否则将视为自动放弃成交资格。  （三）因项目的特殊性，最终确定成交单位并签订劳务合同后，各成交单位的进场时间及进场先后顺序由采购人根据建设方提交场地、工程协调情况及现场实际进度确定，在得到采购人通知后，成交单位再安排人员及设备进场。采购人不承担因此造成的任何损失，成交单位也不得进行任何索赔要求。  （四）劳务单位成交后,不得对所负责的工程进行转包或分包,否则将予以清理出场，劳务单位已发生的费用以及对采购人造成的一切损失都由劳务单位承担。 | |

## 劳务单位须知

一、总则

**1、竞选范围**

本次竞争性选拔劳务内容见劳务单位须知前附表。详细内容见后附工程量清单。

**2、劳务单位的合格条件**

2.1企业应有相应资质（营业执照、安全生产许可证、资质证书、组织机构代码等），且不得存在审核过期的情况；本次选拔不接受不具备资质的组织或个人竞选；

2.2劳务单位能力需满足要求，有与竞选工程相应的业绩证明；

2.3与公司合作无不良记录，非黑名单队伍；

2.4劳务单位应独自参与竞选，每个劳务单位只能提交一份竞选文件。

**3、竞选费用**

3.1 劳务单位在竞选过程中的一切费用，不论成交与否，均由劳务单位自付；

3.2竞选过程中发生人身伤害或财产损失事故，均由劳务单位自己负责。

**4、现场考察**

4.1 劳务单位得到采购人的许可，可自行对现场及其周围环境进行考察；

4.2 在现场考察过程中，劳务单位如果发生人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因所造成，采购人均不负责；

4.3 现场考察期间的交通、食宿由劳务单位自行安排，费用自理。

## 二、竞争性选拔文件

**5、竞争性选拔文件的内容**

5.1 竞争性选拔文件除下述内容外，采购人在竞选期间发出的补遗书和其它有效函件，均是竞争性选拔文件的组成部分。

（1）竞争性选拔公告

（2）劳务单位须知

（3）评审办法

（4）工程量清单

（5）合同协议书格式

（6）图纸

（7）竞选文件格式

5.2 劳务单位应仔细阅读竞争性选拔文件，按竞争性选拔文件的规定与要求编写竞选文件。如果竞选文件与竞争性选拔文件的规定与要求不符合，则劳务单位应自行负责。

5.3 劳务单位应认真检查竞争性选拔文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向采购人提出，以便补齐。

**6、竞争性选拔文件的澄清和解答**

6.1 要求对竞争性选拔文件进行澄清和解答的劳务单位，应在送交竞选文件截止期2天前，将要求澄清和解答的问题以书面形式送达采购人。采购人应在竞选截止期2天前，将书面答复以补遗方式送达所有已购买竞争性选拔文件的劳务单位。劳务单位在收到该书面答复（补遗）后，应在24小时以内（以发出时间为准）以传真等书面形式向采购人确认已收到。

**7、竞争性选拔文件的修改**

7.1 在递交竞选文件截止期3天之前，采购人可以补遗书的形式对竞争性选拔文件进行修改。

7.2 补遗书将寄（送）给所有已购买竞争性选拔文件的劳务单位。劳务单位每次收到补遗书后，应在24小时以内（以发出时间为准）以传真等书面形式向采购人确认已收到。

## 三、竞 选 文 件

**8、竞选文件的组成**

8.1 劳务单位编写的竞选文件，应包括下列各项内容：

（1）竞选书及竞选书附录

（2）授权书

（3）标价的工程量清单及选拔记录单

（4）竞选书附表

（5）施工组织设计

（6）其它资料

竞选文件正文统一用宋体小四号字进行编写。

**9、竞选价**

9.1 劳务单位的竞选价，以劳务单位在选拔记录单或工程量清单中注明的总价为依据。

9.2**劳务单位报价既视为已掌握工程特点、施工图纸、工程结构形式、地质情况，报价清单采用综合单价，其它与竞选工程相关的费用（包括人员、机械设备、管理费、利润等完成本项目的所有费用）均已包含于综合单价之中。****劳务单位需提供增值税专用发票，报价包含税金，所发生的附加税费等(费率以当地税务部门执行的税率为准)均由劳务单位自行承担。**

**10、竞选文件的有效期**

10.1 竞选文件有效期为资料表所载明的时间内，在此期限内，所有竞选文件均保持有效。

10.2 特殊情况下，采购人可延长竞选文件有效期，劳务单位可以拒绝采购人的要求，而不会因此没收竞选担保。

**11、竞选担保**

11.1 本竞选担保采取电汇转账形式；

11.2 未按规定提交竞选保证金的竞选文件，采购人将予以拒绝；

11.3 未成交的劳务单位的竞选保证金，将尽快清退，最迟不超过选拔后30天；

11.4 劳务单位如有下列情况，其竞选担保将被没收：

（1)在竞选文件有效期内撤回竞选文件。

（2)成交人未能按规定提交履约担保或签订合同协议书。

**12、竞选文件的签署和装订**

12.1 劳务单位应按规定向采购人递交竞选文件，竞选文件统一用A4纸印制，并胶装成册，装订顺序按竞选文件目录进行装订。其中一份为正本并标记，其余为副本，副本应是正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。劳务单位同时提交反映竞选文件主要内容的电子版一套。

12.2 竞选文件正本应打印，竞选文件的任何一页都不应涂改、不应有行间插字或删除。竞选文件的正本和副本应分别装订成册，竞选文件要求逐页标注页码。

## 四、竞选文件的递交

**13、递交竞选文件截止期**

13.1 劳务单位应按竞选须知资料表中规定的地址及时间将竞选文件送达采购人签收。

13.2 在特殊情况下，采购人可以延后递交竞选文件截止期，至少应在原定截止期3天前将此决定通知所有的劳务单位。在此情况下，采购人和劳务单位的权利和义务相应延后至新的竞选截止日。

**14、迟到的竞选文件**

14.1 采购人在送交竞选文件截止期以后收到的竞选文件，将原封退回劳务单位。

**15、竞选文件的更改与撤回**

15.1 在送交竞选文件截止期以前，劳务单位可以更改或撤回竞选文件，但必须以书面形式提出，并经授权的竞选文件签字人签署。

15.2 更改的竞选文件应同样按照竞选文件规定的要求进行编制、密封、标记和发送。

15.3 送交竞选文件截止期以后，竞选文件不得更改。

15.4 如果在竞选文件有效期内撤回竞选文件，则没收其竞选担保。

**16、竞选文件的密封和标记**

16.1 密封件之一：劳务单位应将装订好的竞选文件**正本一份与副本一份**分别装在两个内层信封内，并在内层信封和竞选文件封面写明“正本”及“副本”字样，然后把两个内层信封放在一起用一个外层信封装订好，内外层信封均应密封好标明“竞选文件”字样。

16.2 密封件之二：劳务单位应将竞选文件中的**选拔记录单单独用小信封密封**，标明“供竞选选拔之用”字样。

16.3 密封件之三：劳务单位应将存有竞选文件全部内容的**U盘单独用小信封密封**，并标明“竞选文件电子版字样”。

16.4 将上述三个密封件放在一起最终用一个信封密封好，并在信封外写明：“成都至宜宾高速公路工程ZCB2-LM工程XX 工程劳务竞选文件”和“竞选单位”，注明“在2020年10月29日10时选拔前不得开封”，并加盖劳务单位公章。

## 五、选拔、评审和成交

**17、选拔**

17.1选拔采用公开选拔形式。选拔后发现竞选文件未按规定加盖公章将作废。

**18、保密**

18.1 选拔以后，直到签订合同协议书为止，凡有关对竞选文件的审查、澄清和评比工作，都应在保密情况下进行，任何有关信息和资料，均不得向劳务单位或与上述工作无关的人员泄露。

18.2 劳务单位在竞争性选拔过程中对采购人施加任何影响的行为，都将会导取消对其竞选文件的评定。

18.3 竞争性选拔文件及竞选文件作为采购人跟劳务单位方的商业性文件，双方不得向任何第三方泄露，除非征得对方书面同意。

**19、评审**

19.1 对竞选文件的初审

1、初审内容为竞选文件是否符合竞争性选拔文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。参加竞争性选拔的单位资质是否符合要求，是否缴纳竞选保证金，是否被列入公司黑名单，不符合以上任一条件的单位都不能参与开标。

2、与竞争性选拔文件有重大偏离的竞选文件将被拒绝。重大偏离系指竞争性选拔内容明显不能满足竞争性选拔文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正，但采购人将允许修改竞争性选拔中不构成重大的、偏高的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

3、采购人对竞选文件的判定，只依据竞争性选拔内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

4、竞争性选拔单位未参加开标会的视为自动弃权，竞选文件有下列情况之一的视为无效：

（1）不响应竞争性文件要求；

（2）竞选文件未按要求密封；

（3）竞选文件未按规定加盖团队代表人印鉴的；

（4）未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清、总价没有填写大写数字；

（5）竞选截止时间以后送达的标书。

5、竞争性选拔的澄清

5.1 采购人有权就竞选文件中含混之处向劳务单位提出询问或澄清要求，劳务单位必须按照采购人通知的时间、地点进行答疑和澄清。

5.2 必要时采购人可要求劳务单位就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有劳务单位全权代表的签章，并将作为竞争性选拔内容的一部分。

5.3 劳务单位对竞选文件的澄清不得改变竞争性选拔价格及实质内容。

19.2采购人将对竞选文件进行评审和比较,评审的主要内容为:

1、竞选报价

2、施工组织设计

3、公司业绩

4、垫资能力

19.3评审分值构成

本次竞争性选拔采用综合评估法评标。

1、首先进行有资格进入“参与评标”及“参与复合标计算”的评审。

1.1 唱标完成后，竞选单位报价高于采购人竞选控制价的单位，将不得继续参与评标，视为废标。

1.2 竞选单位报价低于采购人竞选控制价85%的，该标价将不作为复合标底计算的依据。

2、评标分的计算

2.1竞选报价（80分）

首先对各竞选单位的报价进行分析，审查有无异常情况，然后计算评标基准价。

竞选报价评审具体方法如下：

a.计算评标价平均值

根据竞选单位的竞选报价计算算术平均值。低于采购人限价×0.85时，不参与评标基准价计算。

b.确定评标基准价D

采购人取0.97倍评标价平均值作为评标基准价。D=0.97×评标价平均值。

如果劳务单位认为评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。确认后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过资格审查、初步评审和详细评审的劳务单位的数量发生变化。

c.确定竞选报价得分

当劳务单位的评标价等于D时得满分，每高于D一个百分点扣2分，每低于D一个百分点扣1分，中间值按比例内插。

用公式表示如下：

Fn=80-F×G

F= |Dn-D|/D×100

式中：Fn: 劳务单位评标价得分；

Dn: 劳务单位的评标价；

D:评标基准价。

若Dn＞D，则G=2；若Dn＜D，则G=1；若Dn=D，G=0。

2.2施工组织设计（10分）

内容完整性与编制水平（2分），施工方案与技术措施（2分），质量管理体系与措施（2分），安全管理体系与措施（2分），工程进度计划与措施（2分）。

2.3公司业绩（4分）

由评委对各竞争性选拔单位竞争性选拔文件中的公司业绩进行打分。计算得分时，按各评委的分项分值打分的平均值得出竞争性选拔单位的实际得分。

根据完成的同类工程业绩证明，与本公司有合作项目且项目施工期间信用良好每一个项目加2分（最高4分），与路桥集团公司有合作项目且项目施工期间信用良好每一个项目的加31分（最高3分）与其他公司有合作项目且项目施工期间信用良好加1分（最高2分）。本项最多得分为4分。

2.4垫资能力（6分）

垫资比例为成交合同价的30%及以上得6分，25%-30%（含25%）得4分，20%-25%（含20%）得2分，低于20%或不垫资的该项不得分。本项最高得8分。

注：上述各项的评分保留小数点后两位，第三位四舍五入；评审专家组成员独立评审并计算得分，采用集体打分无效；将所有评审专家组成员评审得分取算术平均值确定总分；评审专家组成员应在打分原始记录表上签名。

**20、竞选文件的澄清**

20.1 采购人可以要求符合要求的劳务单位对竞选文件的内容作必要的澄清，对此劳务单位不得拒绝。劳务单位的澄清或补充内容作为竞选文件的组成部分。

20.2 劳务单位拒不按要求对竞选文件进行澄清或补正的，采购人将否决其竞选，并没收其竞选担保。采购人不接受劳务单位主动提出的澄清。

## 六、授予合同

**21、成交通知书**

21.1 评审结束后，采购人将在公司审批流程完成后向成交单位发出成交通知书，确认其竞选已被接受。劳务单位在收到成交通知书后，应立即以书面形式通知采购人。采购人同时电话通知所有未成交的劳务单位。

21.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

**22、履约担保**

22.1劳务单位接到成交通知书后10日内，向采购人提交一份成交金额10％的经采购方认可银行的银行履约保函，或一定数量的履约保证金。

**23、合同协议书的签署**

23.1 劳务单位在收到成交通知书（以发出时间为准）后10 天内，应与采购人签订合同协议书。签订合同协议书前，应按22条提交履约担保。

23.2 签订合同协议书时，签约双方应出示法定代表人证书或其代理人的授权书。

23.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。采购人和劳务单位在签订合同协议书的同时签订廉政协议书及安全环保管理协议书，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

23.4 如果劳务单位未能按22条规定提交履约担保与采购人签订合同，采购人则可宣布其成交无效，并没收其竞选担保。在此情况下，可将合同授予下一个成交人候选人，或者按规定重新组织竞选。

23.5 劳务单位的竞选分项内容和清单价格不作为合同协议书最终合同内容及价格，其最终合同价格应为本次竞选同类工程中竞选报价得分最高单位的报价，在合同签订前，由采购人按照此方式统一各类工程单价，劳务单位不接受采购人安排的，视为放弃成交资格。

**24、纪律和监督**

24.1 严禁劳务单位向参与竞选、评审工作的有关人员行贿，使其泄露一切与竞选、评审工作有关的信息。在竞选、评审期间，不得邀请参与竞选、评审工作的有关人员出席劳务单位主办的或赞助的任何活动。

24.2 劳务单位在竞选过程中严禁互相串通、结盟，损害竞选的公正性和竞争性，或以任何方式影响其它劳务单位参与正当竞选。

24.3 如果发现劳务单位有上述不正当竞争行为，将取消其竞选资格或成交资格。

24.4 竞选工作接受劳务单位监督。

# 第3篇 工程量清单

## 一、 说明

1、工程量清单应与劳务单位须知、合同条款、技术规范及图纸等结合起来查阅与理解。

2、**工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计总数量，仅作为竞选的基础，不能作为最终结算与支付的依据。**实际支付应按实际完成并经监理和业主认可的工程量，按工程量清单的单价计算支付金额。

3、工程量清单中的单价和总额价均包括实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、安装、缺陷修复、管理、保管、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

4、工程量清单中每一细目都需填入单价，且只允许有一个报价；对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中，劳务单位（成交后签订合同的劳务单位）必须按采购人指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。

5、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

6、未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价中。

7、劳务单位用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

8、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

9、下列表格的工程数量为暂定数量，不作为签订合同的依据，劳务单位应以施工内容、施工图纸进行报价。**对于一个竞选内容有多个成交单位的，在成交单位确定后，会对清单量进行划分。如若劳务单位成交，将无条件接受项目部关于分包范围的约定（分包合同中明确），否则视为自动放弃成交。**

10、劳务单位应充分考虑施工中可能发生的水电费、垃圾清运、弃土外运及工程量清单中非明确的拆除等与施工相关的一切费用均由劳务单位承担，并计入工程量清单中相应的单价中，不再另行计取。垃圾清运、弃土外运的运距由劳务单位根据现场情况自行考虑。

二、 工程量清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1、土路肩加固工程（1个成交单位）** | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 不含增值税单价（元） | 合价（元） |
| 1 | C20预制混凝土（护肩预制砼）预制、运输、安装 | m³ | 600.69 |  |  |
| 2 | M7.5砂浆抹面 | ㎡ | 25533 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计 人民币:（元）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2、收费站工程（1个成交单位）** | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 不含增值税单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 水泥混凝土面板 | m³ | 3200.4 |  |  |
| 2 | 埋板混凝土 | m³ | 67.8 |  |  |
| 3 | 钢筋加工及安装 | kg | 171183.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计 人民币:（元）** | | | | | |

**注：**

1、清单后附单价分析：

样式如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工程 | 单位 | 工序 | 单价组成内容（元） | | | | | | | | | |
| 人工费① | 机具费② | 材料费③ | 电费④ | 小计 ⑤=①+②+③+④ | 合计⑥ | 管理费⑦=⑥\*i% | 利润⑧=⑥\*r% | 单价 ⑩=⑥+⑦+⑧ | 费用组成说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、竞选控制价

根据造价定额规范、施工方法和工艺以及目前市场价格，我部特制订本次竞争性选拔控制价，竞争性选拔控制价在选拔开始前两天公布。

## 工作内容

**1、土路肩加固工程**

**1.1劳务分包内容**

**1.1.1土路肩加固劳务分包内容**

（1）劳务分包人负责土路肩加固预制块施工：包括混凝土的拌和、模板自购、支模、混凝土运输、浇筑、养护、运输、安装施工；试块制作，养护，完工后的场地清理等完成全部施工工作。预制用的砂、石料、水泥、外加剂等原材料由承包人提供。

**1.1.2土路肩砂浆抹面劳务分包内容**

（1）劳务分包人负责路肩砂浆抹面施工：包括坡面整形，砂浆拌和、运输、存放、抹面，养护等全部工作内容。

**1.2计量方式**

只按照清单所列项目进行计量，清单中未列项目都认为已经包含在计量项目的综合单价之内，不单独进行计量。以实际完成的经承包人认可的工程量进行计量，计量工程量不超过设计图纸或变更图纸工程量；

**1.2.1土路肩加固工程**

（1）土路肩土路肩加固预制块按m³计量；

**1.2.2土路肩砂浆抹面工程**

（1）路肩砂浆抹面按㎡计量；

**1.3 材料**

**1.3.1土路肩加固工程**

（1）路肩预制及现浇用的砂、石料、水泥、外加剂等原材料由承包人提供。施工所涉及到的其他所有附属材料均由劳务分包人提供。

**1.3.2土路肩砂浆抹面工程**

（1）路肩砂浆抹面工程施工所涉及到的所有附属材料均由劳务分包人提供。承包人提供所用砂浆所需的砂及水泥。

**1.4 机械设备**

**1.4.1土路肩加固工程**

（1）承包人不提供任何机械，劳务分包人负责提供施工所需如：运输车、装载机、挖机等所有的机械设备，劳务分包人进场的机械设备的型号及数量要符合承包人的要求。

（2）劳务分包人自行负责机械设备的移位、转场费用。在承包人通知劳务分包人进场后，劳务分包人人员、设备进场但无法全部展开施工，出现闲置属施工准备阶段的正常情况，劳务分包人不得以此要求提高单价或提出各项费用补偿。

（3） 劳务分包人负责自有设备机具的维修、保养、燃润油料以及校验标定。

**1.4.2土路肩砂浆抹面工程**

（1）承包人不提供任何机械，劳务分包人负责提供施工所需如：运输车、装载机、挖机、钢筋弯曲机等所有的机械设备，劳务分包人进场的机械设备的型号及数量要符合承包人的要求。

（2）劳务分包人自行负责机械设备的移位、转场费用。在承包人通知劳务分包人进场后，劳务分包人人员、设备进场但无法全部展开施工，出现闲置属施工准备阶段的正常情况，劳务分包人不得以此要求提高单价或提出各项费用补偿。

（3） 劳务分包人负责自有设备机具的维修、保养、燃润油料以及校验标定。

**1.5其他**

（1）劳务分包人自行承担临建、用水、用电、进出场及工人食宿费用,临建建设服从承包人总体规划部署。

（2）劳务分包人负责向承包人提供农民工身份证复印件、用工登记表，便于承包人统一管理。为施工场地内自有人员和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

（3）劳务分包人负责配合承包人进行改路交通引导设施的摆放、维护、保管等施工内容。

（4）劳务分包人负责开具具有法律效力的符合本项目要求的发票，发票名称必须与劳务分包人公司名称一致。

（5）在服从承包人总体施工组织的前提下，科学、合理安排施工，若出现与其他施工项目相冲突的现象，承包人有责任进行协调、协商，但造成的一切损失均由劳务分包人自行承担。

（6）施工完成的成品工程，劳务分包人必须进行有效的保护，若出现损坏，必须进行无条件的维修。

（7）接受承包人的各项质量、安全检查及配合好承包人接受监理的抽检工作，负责按照项目标准化工地建设要求做好安全、文明施工，协助承包人做好迎接上级部门检查工作，负责确保道路通畅及迎检标识、标牌、标语的安拆工作；负责采取有效措施满足当地防尘、防噪音等环保要求。

（8）承包人负责对劳务分包人进行监督管理和指导，承包人只接收合格的成品工程，凡因劳务分包人造成的一切工程质量事故、安全事故及工程返工及维修，均由劳务分包人承担所有的损失。

（9）劳务分包人负责每日完成施工后进行场地清理，做到当日工完场清，配合承包人做好迎接各级领导各种类型的检查，劳务分包人不得以迎检、场地清理工作中投入的人工、机械设备为由向承包人要求增加任何费用。

**2、收费站工程**

**2.1劳务分包内容**

（1）劳务分包人负责水泥混凝土面板、埋板、施工缝钢筋施工（含预埋筋整形焊接）：包括运输、场地内倒运、现场绑扎（焊接）成型；钢筋连接部位的安装。钢筋严禁零散分布在施工现场，必须集中存放，劳务分包人可根据实际施工需要选择合适的位置，经承包人允许后方可使用。按照发包人标准化的要求建设存放场地并负责钢筋垫高、覆盖、除锈。

（2）劳务分包人负责水泥混凝土面板、埋板施工：包括下承层清理、钢筋安装、砼浇筑、整平、刻纹、养护等全部工作内容。

（3）劳务分包人负责施工缝、缩缝、胀缝施工：包括的钢筋安装、填缝材料填充等全部工作内容。

**2.2计量方式**

只按照清单所列项目进行计量，清单中未列项目都认为已经包含在计量项目的综合单价之内，不单独进行计量。以实际完成的经承包人认可的工程量进行计量，计量工程量不超过设计图纸或变更图纸工程量；

（1）钢筋加工安装按kg计量；

（2）水泥混凝土面板及埋板混凝土按m³计量；

（3）承包人不承担误工、损失补偿等其他任何形式的费用，分包人不得再提出其他任何支付要求。

**2.3 材料**

（1）水泥混凝土面板、埋板工程施工所涉及到的所有附属材料均由劳务分包人提供。承包人提供所用混凝土、钢筋。

（2）对于承包人提供的材料，劳务分包人需妥善保管并有度使用，若出现混凝土、钢筋浪费现象，承包人将根据图纸设计的有效工程量，将超用数量产生的材料费在结算单中进行扣除。

**2.4 机械设备**

（1）承包人不提供任何机械，劳务分包人负责提供施工所需如：运输车、装载机、挖机、钢筋弯曲机等所有的机械设备，劳务分包人进场的机械设备的型号及数量要符合承包人的要求。

（2）劳务分包人自行负责机械设备的移位、转场费用。在承包人通知劳务分包人进场后，劳务分包人人员、设备进场但无法全部展开施工，出现闲置属施工准备阶段的正常情况，劳务分包人不得以此要求提高单价或提出各项费用补偿。

（3） 劳务分包人负责自有设备机具的维修、保养、燃润油料以及校验标定。

**2.5其他**

（1）劳务分包人自行承担临建、用水、用电、进出场及工人食宿费用,临建建设服从承包人总体规划部署。

（2）劳务分包人负责向承包人提供农民工身份证复印件、用工登记表，便于承包人统一管理。为施工场地内自有人员和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

（3）劳务分包人负责配合承包人进行改路交通引导设施的摆放、维护、保管等施工内容。

（4）劳务分包人负责开具具有法律效力的符合本项目要求的发票，发票名称必须与劳务分包人公司名称一致。

（5）在服从承包人总体施工组织的前提下，科学、合理安排施工，若出现与其他施工项目相冲突的现象，承包人有责任进行协调、协商，但造成的一切损失均由劳务分包人自行承担。

（6）施工完成的成品工程，劳务分包人必须进行有效的保护，若出现损坏，必须进行无条件的维修。

（7）接受承包人的各项质量、安全检查及配合好承包人接受监理的抽检工作，负责按照项目标准化工地建设要求做好安全、文明施工，协助承包人做好迎接上级部门检查工作，负责确保道路通畅及迎检标识、标牌、标语的安拆工作；负责采取有效措施满足当地防尘、防噪音等环保要求。

（8）承包人负责对劳务分包人进行监督管理和指导，承包人只接收合格的成品工程，凡因劳务分包人造成的一切工程质量事故、安全事故及工程返工及维修，均由劳务分包人承担所有的损失。

（9）劳务分包人负责每日完成施工后进行场地清理，做到当日工完场清，配合承包人做好迎接各级领导各种类型的检查，劳务分包人不得以迎检、场地清理工作中投入的人工、机械设备为由向承包人要求增加任何费用。

## 五、质量标准

适用的本工程的质量标准为：施工图纸、现行公路工程建设中使用的各项标准、规范、规程，施工过程中业主、监理关于工程的各项要求、标准。同时，劳务分包人必须按照本

工程设计要求、各项施工技术标准进行施工，确保竣工验收时达到合格工程标准。

## 六、工程量的确认

由劳务单位按月将完成的工程量报项目部，由项目部确认。项目部支付给劳务单位的工程数量，是经双方共同确认的实际完成工程数量计算为准。其每个细目的最终结果不超过业主在竣工决算时支付的数量，超出设计图纸范围和因劳务单位原因造成返工的工程量，项目部不予确认。

# 第4篇 竞选文件格式

**成都至宜宾高速公路工程ZCB2-LM工程**

工程劳务分包竞争性选拔

竞 选 文 件

劳务单位： **（盖单位章）**

**年 月 日**

#### **目 录**

一、竞选函（后附缴纳竞选保证金回执单）

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价工程量清单及选拔记录单

四、资格审查资料

五、承诺书

## 一、竞选函

山东省公路桥梁建设有限公司成都至宜宾高速公路工程ZCB2-LM工程项目经理部（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究 (项目名称) 劳务竞争性选拔文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币（大写） 元（**¥** ）的竞选总价（或根据竞争性选拔文件规定修正核实后确定的另一金额），遵照竞争性选拔文件的要求承担本合同工程的实施、完成及缺陷修复工作。

2. 随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币( 大写) 元(RMB )。

3．如我方成交：

(1) 我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 我方承诺按照竞争性选拔文件规定向你方递交履约保证金。

(3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程，保证工程质量满足设计图纸和相关规范要求。

4. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，若资料存有虚假行为你单位有权没收竞选保证金且作为不良记录纳入公司信用信息管理系统。

5. 在合同协议书正式签署生效之前，本竞选函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

劳务单位： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

**竞选函附录**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 信息或数据 |
| 1 | 采购人：山东省公路桥梁建设有限公司成都至宜宾高速公路工程ZCB2-LM工程项目经理部  地 址：四川省成都市眉山市仁寿县藕塘镇毛坝村成都至宜宾高速公路工程ZCB2-LM工程项目经理部  电 话：17671082655‬ 联系人：张方 |
| 2 | 1.履约保证金形式及金额  （1）履约保证金：按合同金额5%收取  （2）经采购人认可银行开具的履约保函，担保金额为合同金额的10％。  以上两种方式中的任何一种。  2.返还履约保证金的时间：  合同履行完成，质量检验合格后办理履约保证金返还手续。 |
| 3 | 开工令期限：无 |
| 4 | 开工期：接到开工令之日算起3天内 |
| 5 | 缺陷责任期：2年 |
| 6 | 保修期：5年 |
| 7 | 中期工作量支付的时限为发包人支付该项工程款后的30个工作日内支付劳务单位结算款的70%。每期中间结算甲方会扣除结算款的3%作为维修保证金，直至合同总价的3%，工程质量保修期满后返还；扣除5%作为民工工资保证金，无拖欠工人工资的情况下在当期扣款三个月后结算支付时无息返还。 |
| 8 | 维修保证金：合同总额的3% |
| 9 | 分包人民工工资保证金：合同额的5%（当期扣款三个月后结算支付时无息返还） |
| 10 | 开工预付款：无 |
| 11 | 未付款利率：无 |
| 12 | 争议解决：向 山东省公路桥梁建设有限公司法人住所地 人民法院起诉。 |
| 13 | 是否调价：在合同期内不调价 |

竞选文件签署人签名：

## 二、法定代表人身份证明及授权委托书

##### （一）法定代表人身份证明

劳务单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法定代表人签字） 性别： 身份证号码： 年龄： 职务：

系 （劳务单位名称）的法定代表人。

特此证明。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（背面） |

劳务单位： (盖单位章)

年 月 日

注: 法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

##### （二）授权委托书

本人 （姓名）系 （单位名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改成都至宜宾高速公路工程ZCB2-LM项目 施工签订合同、工程结算和处理现场施工的一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至本工程结束。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证明

劳务单位： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

## 三、已标价工程量清单及选拔记录单

1、劳务单位应该按照“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、竞选报价说明及其他说明。

2、下列表格的工程数量为总清单暂定数量，不能作为报价的依据，劳务单位应以施工内容进行报价。如若劳务单位成交，将无条件接受采购人关于分包范围的约定（分包合同中明确），否则视为自动放弃成交。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1、 工程** | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 不含增值税单价（元） | 合价（元） |
|  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计 人民币:（元）** | | | | | |
| 劳务单位：（盖章）  法定代表人或委托代理人：（签字）  日期： 年 月 日 | | | | | |

**注：**

1、清单后附单价分析：

样式如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工程 | 单位 | 工序 | 单价组成内容（元） | | | | | | | | | |
| 人工费① | 机具费② | 材料费③ | 电费④ | 小计 ⑤=①+②+③+④ | 合计⑥ | 管理费⑦=⑥\*i% | 利润⑧=⑥\*r% | 单价 ⑩=⑥+⑦+⑧ | 费用组成说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 劳务单位：（盖章）

#### 法定代表人或委托代理人：（签字）

#### 日期： 年 月 日**选拔记录单（需单独装信封，不与竞选文件一起密封）**

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务单位名称 |  |
| 竞选报价（万元） | 大写： 小写：（￥： ） |
| 工期 | 响应竞争性选拔文件要求 |
| 质保期 | 响应竞争性选拔文件要求 |
| 对本工程的主要承诺 | 详见竞选函 |
| 对竞争性选拔文件的认同程度 | 完全认同 |
| 垫资能力 | 垫资比例： % |

注：垫资比例为成交合同价的30%得8分，25%得6分，20%得3分，低于20%或不垫资的该项不得分。本项最高得8分。

#### 劳务单位：（盖章）

#### 法定代表人或委托代理人：（签字）

#### 

#### 日期： 年 月 日

## 四、施工组织设计

施工组织设计应满足竞争性选拔文件合同条款、技术规范、计划工期的要求。

1. 劳务单位应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性，总体宜控制在8000字以内）：

（1）总体施工组织布置及规划

（2）施工方案、方法与技术措施

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）成本控制计划与措施

（7）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（8）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（9）项目风险预测与防范，事故应急预案

（10）其他应说明的事项（含廉政、保证农民工工资、冬季、雨季施工措施等内容）

## 五、资格审查资料

表格名称如下：

表4-1.劳务单位基本情况表。

表4-2.近年完成的类似项目情况表

#### 表4-1.劳务单位基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位及项目名称 |  |
| 调查项目 | 内容 |
| 企业合法性 | 营业执照：  资质证书：  安全生产许可证： |
| 企业施工资质及管理体系 |  |
| 企业技术状况 |  |
| 设备、周转材料、资金状况 |  |
| 工程业绩 |  |
| 与集团公司合作过的项目及履约情况 |  |
| 备注 |  |

#### 注：在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）的影印件（并加盖单位公章）；施工资质证书副本（全本）的影印件（并加盖单位公章）；安全生产许可证副本（全本）的影印件（并加盖单位公章）；若上述证件正在更新过程中，须附更新前的有关证件并同时附更新证书审批单位提供的相关证明材料。

##### 

##### 表4-2.近年完成的类似项目情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 序 号 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理姓名及电话 |  |
| 项目总工姓名及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注: 1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 本表后须附成交通知书或合同协议书复印件。

## 六、承诺书

**A、确保工程质量不违法转包不非法分包承诺书**

致：山东省公路桥梁建设有限公司成都至宜宾高速公路工程ZCB2-LM工程项目经理部：

我单位在 竞选中若有幸成交，在这项工程施工工程中，我们除响应竞争性选拔文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，并郑重承诺：

在此项工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期和质量，并保证不违法转包、不违法分包成交工程，并随时接受劳务采购人及其代表监督。若因特殊原因确需调整，必须报经贵方及其代表批准同意，否则，应视为我单位违法转包和非法分包行为。

若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，出现违法转包或非法分包等行为，我单位甘愿接受处罚，无条件撤出现场。

单 位： （盖章）

法定代表人或

其授权代理人： （亲笔签名）

（此承诺书正本置于竞选文件正本中）

**B、劳务单位资料真实性承诺书（格式）**

致：山东省公路桥梁建设有限公司成都至宜宾高速公路工程ZCB2-LM工程项目经理部：

本人 以 （劳务单位全称） 法定代表人的资格，郑重承诺：

本企业此次参加 项目 工程所提交的所有资料都是真实的。如有虚假，本企业愿意接受采购人做出的取消竞选、成交资格的决定。

2、本企业无诉讼及仲裁事件。如有虚假，愿意接受采购人做出的取消竞选、成交资格的决定。

3、**我方认可采购人的付款方式。**

**4、我方无条件接受采购人统一单价的方式。**

**5、我方无条件接受采购人进行劳务作业内容的增减变更。**

**6、我方无条件接受采购人对开具增值税发票种类和税率的要求。**

7、我方同意在规定的选拔之日起90天的竞选有效期内严格遵守本竞争性选拔文件的各项承诺，在此期限期满之前，本竞争性选拔文件始终对我方具有约束力，并随时接受成交。

8、如果贵方接受我方的竞选，我们将采取可靠有力的组织措施和保证手段确保全面履行合同。合同履行期间保证施工机械、施工人员满足工程要求，保证按采购人进度计划的要求完成合同范围内的工作及其他合同约定我方应完成的事项。如果因我方在施工过程中不能满足采购人的安全、进度、质量要求，造成政府部门、业主、监理对采购人形成书面通报；因我方人员上访等情况给采购人造成不良的社会影响及其他情况。采购人可视轻重扣罚全部或部分履约保证金。

9、自行协调地方关系并承担费用，因业主征地不及时、地方阻工等任何原因出现工程停工，造成机械设备、人工停滞费用，我方均自行承担。

10、我方所有工程量及劳务费的确认，必须经采购人授权的本合同负责人、工程部、现场管理人员共同确认方为有效，任何单方确认的工程量及劳务费均为无效，采购人不予认可。按照采购人规定的时间及时进行中期结算，否则认可采购人结算的金额。

11、及时支付机械租赁费、房租、地方材料款等所有款项。

我方保证全面履行以上承诺，如未履行承诺，自愿接受将我方不诚信行为列入“黑名单”，并按合同约定进行经济处罚，直至无条件清退出场。

劳务单位： （单位公章）

法定代表人（或其授权的代理人）： （亲笔签名）

年 月 日

**C、不拖欠民工工资的承诺书**

致：山东省公路桥梁建设有限公司成都至宜宾高速公路工程ZCB2-LM工程项目经理部：

为保护民工的合法权益，规范农民工工资支付行为，切实做好农民工工资管理制度，不拖欠民工工资，本人 （法定代表人姓名）以 （劳务单位全称）法定代表人的资格，郑重承诺：

本企业如果成交承建 项目 工程，需要使用民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资严格按照采购人农民工工资管理制度直接发放给民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司雇用的民工，将按照第1条规定与其签订劳动合同，并负责按合同规定及时结付民工工资。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，本公司愿意接受劳务采购人代表依照有关规定作出的处罚。

4、本公司同意：在合同执行期间由劳务采购人代表每月扣留工程计量款的5%作为民工工资保障金；劳务采购人代表视我公司对民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

劳务单位： （盖章）

法定代表人（或其授权的代理人）： （亲笔签名）

日期： 年 月 日

# 第5篇 附件

## 附件1：合同协议书格式

成都至宜宾高速公路工程项目

工程施工

劳务分包合同

承包人：山东省公路桥梁建设有限公司成都至宜宾高速公路ZCB2-LM工程项目经理部

劳务分包人:

# 第一部分 合同协议书

**承 包 人： 山东省公路桥梁建设有限公司成都至宜宾高速公路ZCB2-LM工程项目经理部**

**劳务分包人：**

劳务分包人属于一般纳税人○小规模纳税人○其他

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程劳务作业分包事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、总包工程概况

1．总包工程名称： 成都至宜宾高速公路ZCB2-LM工程项目部

2．总包工程地点： 四川省眉山市仁寿县

3．总包工程立项及批准文号： ~~/~~

## 二、劳务分包作业范围

劳务分包作业范围及内容：

。

## 三、劳务分包作业期限 *（计划开始时间通常应在合同审批完成后，请提前做好合同申报计划安排）*

计划开始日期： 年 月 日

计划完工日期： 年 月 日

作业总日历天数为： 天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。承包人保留随时调整总工期的权利，分包人不得以此为由要求赔偿。

**（详细节点工期见附件2）。**

## 四、劳务作业质量标准

劳务作业质量应符合 发包人下发的本工程竞争性选拔文件、施工图设计、合同文件中的技术规范、施工实施标准、国家及交通部现行有关技术规范、设计技术交底、质量监理细则、业主及监理工程师的要求等。本工作必须达到质量评定合格等级，且质量评分不低于95分标准，并符合承包人与发包人总（分）承 包合同有关质量以及其他各项规定（有关承包工程的价格细节除外）的约定。

## 五、劳务分包合同价格

1．签约合同含税价为： 元（人民币），大写﹕ 元；不含税价为 元（人民币），大写﹕ 元；增值税额为

元（人民币），大写﹕ 元。

劳务分包人需向承包人开具发票：

发票类别为○增值税普通发票增值税专用发票

税率为：

2．合同价格形式：工作量清单劳务费综合单价合同 （详细内容见附件二）。

## 六、劳务分包人资质

资质证书编号：

资质专业及等级：

## 七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

*1．中标通知书；2．竞争性选拔函及其附录；3．专用合同条款及其附件；4．通用合同条款；5．技术标准和要求；6．图纸；7．已标价工作量清单或预算书； 8．构成本合同组成部分的其他文件，包括但不限于承包人为实施合同管理制定的相关规章制度和其他规范性文件。（注：劳务分包不属于强制招标范畴，各单位可依据内部管控要求确定是否通过招标方式选择劳务队伍。在合同文件构成要件中可适当增减。）*

上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。

（1）本合同；

（2）本合同附件；

（3）本工程施工总承包合同；

（4）本工程施工专业承（分）包合同。

## 八、承诺

1．劳务分包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。

2. 承包人和劳务分包人通过竞争性选拔形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

**九、法律和法规**

1、遵守法律和规定

在实施合同的整个过程中，双方应遵守国家和相关省级人民代表大会及其政府颁布的法律和行政法规规定，及甲方为管理颁发的各项规章、规定。

2、防止受贿及不正当竞争

为有利于合同的顺利实施和合同的正确履行，双方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。双方应严格禁止己方经办人员的任何商业贿赂行为。如因一方或一方经办人违反上述之规定，给对方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

3、反虚假宣传

双方均清楚并愿意严格遵守中华人民共和国《商标法》、《反不正当竞争法》等知识产权类、《合同法》及《广告法》等相关法律的规定，双方均有权就本合同所约定事项以约定方式在约定范围内进行真实、合理的使用或宣传，但不得涉及合同所约定的保密内容。双方在此承诺，未经对方事先书面同意而利用其商标、品牌及企业名称等进行商业宣传；虚构合作事项；夸大合作范围、内容、效果、规模、程度等，均属对本合同的违反，并可能因虚假宣传构成不正当竞争，守约方或被侵权人将保留追究相应法律责任的权利。

## 十、附则

1．合同订立时间： 年 月 日，订立地点： 成都至宜宾高速公路ZCB2-LM工程项目经理部会议室。

2．本合同自 双方法定代表人或者授权委托人签订并盖章后 生效。

3．本合同一式 份，具有同等法律效力，承包人执 份，劳务分包人执 份。

（以下无正文）

（本页无正文）

承包人： (公章) 劳务分包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码：91370000267107472C 组织机构代码：

地 址： 济南市经五路33号 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

## 附件2：竞选图纸（见另册）

## 附件3：技术规范（见另册）